Avec élément préfabriqué
Le couvercle de chambres à câbles Wibatec
type
S-KSA-D-070-140-TW-FT34 en fonte,
classe D400 selon EN124, dimensions
intérieures 1.400 x 700 mm. Cadres et couvercle
en fonte ductile EN-GJS-500, cadre
à poser en applique sur le regard, hauteur
du cadre 130 mm, avec dispositifs intégrés
pour bloquer les déplacement horizontaux.
Couvercle en 2 parties avec surface
antidérapante et une réservation pour
plaquette de désignation (50 x 100 mm),
avec charnières et ouverture assistée en tige
de ressort. Couvercle étanche à l'eau de
surface grâce à l'étanchéité supérieure résistante
aux hydrocarbures. Les 2 couvercles
avec fermetures à tourniquet à vis (VK17/
SK19) et pour chacun séparément, dispositif
de protection contre le rabattement,
qui permet la fermeture sans soulèvement
du couvercle. Angle d'ouverture couvercle
env. 105°. Comme élément préfabriqué
en béton armé avec 4 vis de réglage de la
hauteur et 8 trous pour scellement régulier
des joints de l'ouvrage. Avec 4 anneaux
filetés pour permettre le déplacement du
couvercle.
Dimensions extérieures du cadre 1250 x
1900 x 340 mm.